
1. В файле plata.lay слой М2 - лицевой, т.е. если смотреть на готовую плату слой М2 должен выглядеть как на мониторе,
   соответственно слой М1 является второй стороной и на экране он выглядит как если смотреть сквозь плату

2. Паяльная маска зеленая

3. С металлизацией отверстий

4. Необходимо разделение всех плат

5. Переходные отверстия закрываются паяльной маской, кроме тех, которые находятся на контактных площадках смд элементов (в проекте подготовлено)


Спасибо
